

**Verklaring eigenaar voor (vissers)vaartuigen**

**groter dan 24 meter**

**Inleiding**

Naar aanleiding van de COVID-19 (Corona) crisis wijkt de ILT tijdelijk af van het normale inspectieregime met betrekking tot de geldende wet-, en regelgeving.

**Wat moet u doen?**

1. Voor een;
* jaarlijkse inspectie vult u deel A in;
* voor een tussentijdse inspectie vult u de delen A en B in.
* voor een vernieuwingsinspectie vult u delen A, B en C in.
* bij een verschoven inspectie-window vult u alleen het betreffende onderdeel vermeld onder deel C in (b.v. voor een 5-jaarlijks vaste brandblus of 5-jaarlijks luchtvaten).
1. U neemt het laatste ILT inspectierapport door en, na eventuele correctie van openstaande opmerkingen en gemaakte afspraken binnen de gestelde termijn, ondertekend u deze.
2. U neemt eventuele opmerkingen tekeningkeur door en na eventuele correctie voegt u hiervan bewijs bij.
3. U vult onderstaande verklaring in en ondertekend deze.
4. U stuurt deze verklaring, met bijbehorend ILT inspectierapport, certificaten, servicerapportages, dokrapport, afschriften logboeken, evt. foto/videomateriaal, ect. naar visserij@ilent.nl.

*De scheepseigenaar en gezagvoerder zijn ervoor verantwoordelijk dat hun schip teallen tijdeaan de geldende regelgeving blijft voldoen, zoals genoemd in de visservaartuigenbesluiten, de ILT klassenrules, of de klassenrules van een door de minister aangewezen EU-erkend klassenbureau.*

**Deel A – Jaarlijks onderzoek (1e, 2e en 4e jaarlijkse onderzoek)**

|  |
| --- |
| **Let op: door een vakje aan te kruisen verklaart u dat deze vraag van toepassing is op het schip en voldoet aan de eisen.** **De gevraagde documenten – zie \*rode tekst - voegt u als bijlage bij deze verklaring. Alle documenten graag vermelden in het overzicht van bijlagen.**  |

**Arbo/tuigage**

[ ]  Jaarlijkse inspectie laad- en losgerei WLL > 1000kg en hijsmiddelen door een bevoegd persoon (een bevoegd persoon is de schipper, of een door de schipper aangewezen persoon)

[ ]  WLL (Work Load Limit) vermelden op laad- en losgerei.

Register van laad & losgerei bijgewerkt en afgetekend

\*kopie betreffende pagina indienen

[ ]  Noodstoppen vislier en hulplieren testen

[ ]  Controle van draden; Let op vleeshaken, corrosie en breuken

[ ]  Controle van sluitingen en ogen blokken; geen slijtage meer dan 10%

[ ]  Controle op slijtage van lummels gieken

[ ]  Vislier; controleren op luchtlekkage en/of hydrauliek olielekkage en bandremmen

[ ]  Controle van afvier patenten boomkor (oudere schepen aanwezigheid klapblok)

[ ]  Jaarlijkse keuring valbeveiliging, persoonlijke beschermingsmiddelen

[ ]  Risico Inventarisatie & Evaluatie (R.I.&E) aan boord en bijgewerkt

**Scheepsbouw**

[ ]  Gangbaarheid van de waterloos poorten

[ ]  Controle waterdichtheid van luiken en deuren (gangbare knevels, scharnieren, pakkingen)

[ ]  Brandkleppen gangbaar en goed afsluitend

[ ]  Brandbluskranen gangbaar

[ ]  Vlamdovend gaas in ontluchtingspijp brandstoftanks intact

[ ]  Relingwerk en trappen in goede staat

[ ]  Nooduitgangen vrij en gangbaar

[ ]  Brandwerende deuren, goed sluiten

**CFK (koel- en vriesinstallatie)**

[ ]  Periodieke keuring koel installatie door STEK erkend bedrijf

\*laatste servicerapport indienen

[ ]  Controle alarmeringen van koelinstallatie en eventuele sensoren in de diverse ruimtes

**Machinekamer**

Het testen van de volgende items:

[ ]  Brandbluspompen

[ ]  Generatoren

[ ]  Hoofd- en noodstuur inrichting

[ ]  Zelfsluitende deuren

[ ]  Afstand bedienbare afsluiters (SOS afsluiters brandstof/hydrauliek)

[ ]  Noodverlichting

[ ]  Noodstoppen

[ ]  Testen van alarmeringen van motoren en machinekamer

[ ]  Bilge-alarmeringen diverse ruimtes.

Overig:

[ ]  Controle afscherming van draaiende delen

[ ]  Isolatie pluspolen dynamo’s en startmotoren

[ ]  Isolatie van uitlaatgassenleidingen hoofd-, en hulpmotoren en kachel

[ ]  Controle van acetyleen- en zuurstofcilinders (slangen, reduceer, vlamdovers)

[ ]  Las apparatuur, en overig handgereedschap

[ ]  Brandstof-, smeerolie- en waterinstallaties controleren op lekkages

[ ]  Proeflenzen met twee onafhankelijke pompen op niet oliehoudende bilgeput

[ ]  Draaiurenstand hoofdmotor sinds laatste revisie/vernieuwing       uren*.*

**Vaste Brandblusinstallatie MK**

[ ]  Jaarlijkse keuring uitgevoerd door een brandbeveiligingsfirma van de vaste brandblusinstallatie machinekamer \*servicerapport/certificaat indienen

**Nautische Uitrusting**

Keuringsdatum en aantallen controleren van de uitrusting:

|  | *Datum van inspectie* | *Verval datum* |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Medische uitrusting volgens vaargebied, inclusief laatste versie geneeskundig handboek (kolom C=Rode Kruis boekje/ kolom B / Kolom K “kotterkist”) \*vervaldatum-lijst of certificaat indienen |       |       |
| [ ]  Vuurpijlen |       |       |
| [ ]  Lampjes overlevingspakken en reddingsvesten |       |       |
| [ ]  Reddingsvlotten[[1]](#footnote-1) RV1 \*certificaat indienen |       Jaarlijks |       2,5 jaarlijks |       Jaarlijks |       2,5 jaarlijks |
| [ ]  Reddingsvlotten RV2 \*certificaat indienen |       Jaarlijks |       2,5 jaarlijks |       Jaarlijks |       2,5 jaarlijks |
| [ ]  Hydrostatic Release Units (HRU’s vlotten)  |       |       |
| [ ]  Brandblussers en brandslangen/nozzles jaarlijkse keuring\*servicerapport/certificaat indienen |       |       |
| [ ]  Boeien / boeilichten / vanglijnen | Nvt. | Nvt.  |
| [ ]  MED vesten 48-uurs regeling jaarlijkse keuring\*servicerapport/certificaat indienen |       |       |
| [ ]  Magnetisch kompas, noodverlichting, recente deviatietabel controle | Nvt. | Nvt.  |
| [ ]  Bemanningspapieren; monsterboekje, medische keuringen, vaarbevoegdheidsbewijzen. | Nvt. | Nvt.  |

Controleren van de goede werking van:

[ ]  Scheepshoorn

[ ]  Navigatieverlichting (incl. NUC en aanvullende visverlichting)

[ ]  Algemeen alarm, wachtalarm (inclusief koppeling piloot en doormelding)

[ ]  Brand-, rookmelders inclusief doormelding (advies mee te nemen door brandblusfirma in \*servicerapport/certificaat)

[ ]  Noodverlichting (o.a. radio, MK, vlotten, logies, brug, radio-installatie, etc.)

[ ]  Ruitenwissers / slingerruiten

[ ]  Nautische boekwerken: o.a. recent bijgewerkte zeekaarten (vaargebied en aanloophavens), BVA (zee aanvaringsreglement, IAMSAR 2019 (vol. III), getijtafels/getijdeboekje, nautische almanak

[ ]  Reinheid van kombuis en verblijven. Veiligheidscontrole t.a.v. gebruik elektrische apparatuur in verblijven

**Jaarlijkse inspectie ‘te water laat inrichting’**

[ ]  Jaarlijkse inspectie van davits “Man Overboord Boot”, “Reddingsboten” en/of “Strijkbare vlotten” door een erkend Service Bedrijf

**Jaarlijkse oefeningen**

[ ]  Man overboord oefening / Markus lifenet oefening

[ ]  Brandblus oefening

[ ]  Oefening schip verlaten

(let op vermelding in brugjournaal/logboek)

**Marpol**

[ ]  Schepen > 12 meter moeten borden plaatsen met aanwijzingen “hoe om te gaan met vuilnis”\*\*\*)

[ ]  Schepen > 100 GT en/of > 15 personen a/b moeten een Garbage Management Plan hebben.

[ ]  Schepen > 400 GT en/of > 15 personen a/b moeten een Garbage Record Book hebben

[ ]  Schepen > 400 GT dienen een SEEMP aan boord te hebben

[ ]  Machinekamer bilges schoon en olievrij, oliejournaal ingevuld \*indienen laatste twee olieafgiftes oliejournaal/bilgeboekje

[ ]  Schepen > 400 GT testen lenswater olie reiniger tenzij voorzien van vrijstelling

[ ]  Schepen > 400 GT dienen een SOPEP aan boord te hebben en middelen in geval van een “Oil spil”

**Verzekering/ liabilities**

[ ]  Schepen > 300 Gt dienen een Wreck Liability Certificaat aan boord te hebben

(<https://www.ilent.nl/onderwerpen/vaartuigen-groter-dan-24-meter/certificaten-vaartuigen--24-meter/wrakopruimingsverdrag>)

[ ]  De reder/eigenaar verifieert of de verzekerings- en aansprakelijkheidsdekkingen van kracht blijven na verlenging van de geldigheid van de certificaten zoals beschreven in dit document.

[ ]  Eigenaar/schipper oefent een visserijmethode uit waarvoor zijn/haar schip is gecertificeerd en goedgekeurd, o.a. met betrekking stabiliteit.

**Deel B – Tussentijdse inspectie (3e jaarlijkse onderzoek)**

|  |
| --- |
| **Let op: door een vakje aan te kruisen verklaart u dat deze vraag van toepassing is op het schip en voldoet aan de eisen.** **De gevraagde documenten – zie \*rode tekst - voegt u als bijlage bij deze verklaring. Alle documenten graag vermelden in het overzicht van bijlagen.** |

**Droogzetting tussentijds (minimaal 2 x per 5 jaar/interval max. 36 maanden)**

[ ]  Inspectie van het onderwaterschip; inclusief schroefas, afdichting, roerwerk

[ ]  Visuele inspectie buitenboordafsluiters (zee-inlaat en overboord)

[ ]  Conditie brandwerende isolatie (schotten, trappen, nooduitgangen)

[ ]  Goede werking van de ankerlier en ankergerei

[ ]  Inwendige inspecties van de zichtbare constructie (zonder het openen van tanks)

[ ]  Indienen dokrapportage door scheepswerf, verslag aangevuld met foto’s en eventuele meetrapporten. \*servicerapport/dokrapport indienen\*\*

**Schroefas (vetsmering 1 x per 3 jaar, oliebad 1x per 5 jaar)**

[ ]  Schroefas; controle speling, conditie schroefas op pitting en smering.

Meetrapport in te dienen door scheepswerf, eventueel aangevuld met foto’s

\*servicerapport/dokrapport indienen\*\*

**Nautische uitrusting tussentijds**

[ ]  Magnetisch kompas controle op traagheid / overhalen

[ ]  Her compensatie magnetisch kompas aan boord bij significante afwijking (4 tot 5 graden) deviatietabel

\*\* dokrapportages, servicerapportages en-, of ander ingediend foto-, of video verslagen ontheffen ILT niet van het recht om op een later tijdstip nogmaals betreffende items aan een inspectie te (laten) onderwerpen.

**Deel C – Tussentijdse inspectie (3e jaarlijkse onderzoek)**

|  |
| --- |
| **Let op: door een vakje aan te kruisen verklaart u dat deze vraag van toepassing is op het schip en voldoet aan de eisen.** **De gevraagde documenten – zie \*rode tekst - voegt u als bijlage bij deze verklaring. Alle documenten graag vermelden in het overzicht van bijlagen.** |

**Arbo/tuigage 5-jaarlijks**

[ ]  5-jaarlijkse keuring inspectie laad- en losgerei WLL > 1000kg, inclusief een loadtest uitgevoerd door een deskundig persoon (een deskundig persoon is een vertegenwoordiger van de dealer/leverancier). \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

[ ]  5-jaarlijkse inspectie uitgevoerd aan de tuigage voor de visserij

[ ]  Advies: 5-jaarlijkse blokken load test

**Vaste Brandblusinstallatie MK 5-jaarlijkse keuring**

[ ]  5-Jaarlijkse keuring laten uitvoeren door een brandbeveiligingsfirma van de vaste brandblusinstallatie van machinekamer volgens geldende regelgeving en fabrikantinstructies. \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

**Droogzetting 5-jaarlijks**

[ ]  Inspectie van het onderwaterschip;

* Huiddiktemeting door externe partij (Casco ouder of gelijk dan 15 jaar)

\*servicerapport/dokrapport indienen\*\*

* Visuele controle beplating op pitting, controle van laswerk landen en stuiken.

[ ]  Buitenboordafsluiters;

* Zee-inlaat open en eventueel overhalen.
* Overboord afsluiters minimaal visuele controle vanaf buitenzijde.

\*servicerapport/dokrapport indienen\*\*

[ ]  Conditie brandwerende isolatie (schotten, trappen, nooduitgangen)

[ ]  Goede werking van de ankerlier controleren

* Anker en ankerketting uitvloeren en slijtage/speling meten

\*servicerapport/dokrapport indienen\*\*

* Kettingbak/voorpiekruimte schoonmaken.

\*servicerapport/dokrapport met foto’s indienen\*\*

[ ]  Inwendige inspecties van niet zichtbare ruimtes, tanks, kofferdammen, logiesruimten etc…

\*servicerapport/dokrapport met foto’s indienen\*\*

(Eventueel uitstel in overleg met ILenT.)

**Machinekamer 5 jaarlijks**

[ ]  Lensmanifold / losse terugslagkleppen inspecteren, schoonmaken en/of overhalen

[ ]  Hulpmotoren, aantonen periodiek onderhoud, “auto change-over”functie, alarmeringen en beveiligingen. \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

**Luchtvaten 5-jaarlijks**

[ ]  Inwendig reinigen, inspecteren door motorfabrikant.

\*servicerapport/certificaat indienen\*\*

[ ]  Afpersen van luchtvat-veiligheden, of vernieuwing.

\*servicerapport/certificaat indienen\*\*

**Hoofdmotor 5-jaarlijks**

[ ]  Overhaal volgens fabrikantinstructies, of endoscopierapport motor door vertegenwoordiger van de motorfabrikant, aangevuld met eventuele onderhoudshistorie, advies vertegenwoordiger motor-fabrikant en smeeroliemonsters. \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

[ ]  Testen van hoofd-, en noodbediening. Testen van motoralarmeringen en beveiligingen. \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

**Keerkoppeling / Verstelbare schroef 5-jaarlijks**

[ ]  Overhaal volgens fabrikantinstructies, of endoscopierapport keerkoppeling door vertegenwoordiger van de fabrikant, aangevuld met eventuele onderhoudshistorie, advies vertegenwoordiger keerkoppeling-fabrikant en smeeroliemonsters. \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

[ ]  Testen van hoofd-, en noodbediening. Testen van keerkoppeling-alarmeringen en beveiligingen. \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

**Inspectie/overhaal 5-jaarlijks ‘te water laat inrichting’**

[ ]  5-Jaarlijks onderhoud en inspectie van “Te water laat inrichtingen” van “Man Overboord Boot”, “Reddingsboten” en/of “Strijkbare vlotten” door een erkend Service Bedrijf \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

**Elektrotechnisch 5 jaarlijks**

[ ]  5-jaarlijkse meggertest/isolatiemeting door elektrotechnisch servicebedrijf

\*servicerapport/certificaat indienen\*\*

**Marpol 5-jaarlijks**

[ ]  Lenswaterolie afscheider open en schoongemaakt \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

[ ]  15 ppm monitor getest. \*servicerapport/certificaat indienen\*\*

[ ]  Motoren na 2000 geplaatst en groter dan 130 kW dienen bij motoroverhaal en/of service een componentencheck te ondergaan aan de hand van de Technical File.

Hiervoor dient de vertegenwoordiger van de motorleverancier een onderdelenlijst van te overleggen met gebruikte onderdelen.

\*servicerapport/certificaat indienen\*\*

**Hellingproef 10-jaarlijks**

[ ]  Hellingproef minimaal 1x per 10 jaar uitgevoerd; de datum:

Of bij “Wijziging Schip” uit te voeren

\*\* dokrapportages, servicerapportages en-, of ander ingediend foto-, of video verslagen ontheffen ILT niet van het recht om op een later tijdstip nogmaals betreffende items aan een inspectie te (laten) onderwerpen.

**Ondertekening**

Ondergetekende verklaart dat:

* hij (zij) deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij (zij) zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan worden aangemerkt als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een aangifte van valsheid in geschrifte ex artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht;
* deze verklaring is ondertekend door de daartoe vertegenwoordigingsbevoegde of gemachtigde, namens de onderneming;.
* er zich aan boord geen wijzigingen hebben voorgedaan, zoals genoemd in
* bijlage 1; Formulier “Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethode”;
* alle aangekruiste onderdelen/onderwerpen aan boord heeft gecontroleerd, geverifieerd en aan een beproeving heeft (laten) onderwerpen, voor zover van toepassing zijnde;
* u de ILT per direct op de hoogte brengt van tekortkomingen welke voor uitvaren niet hersteld kunnen worden;
* u waar nodig deze verklaring heeft aangevuld met schriftelijke bijlagen, zoals keurings-certificaten servicebedrijven, werkrapporten van (onder) aannemers, dok-rapportages, motorendoscopie-rapportages, overige overhaal-rapportages, etc.…, eventueel aangevuld zijn met ander schriftelijk-, foto-, of videobewijsmateriaal, eventueel aangevuld zijn met een overzicht vanuit uw Onderhoudssysteem, of aan boord bijgehouden logboeken.

Naam :

Functie :

Naam/vismerk schip :

Datum :

Plaats :

Handtekening :

Verklaring eigenaar, certificaten servicebedrijven, scheepswerfrapportages, dokrapport, en overige bijlagen kunnen onder vermelding van Vismerk en onderwerp verzonden worden naar visserij@ilent.nl.

Let op: onvolledig ingediende verklaringen en aanvullende documenten kunnen leiden tot een vertraging in het vernieuwen van uw certificaten.

**Bijlagen**

De volgende documenten, rapportages, rapporten, etc. zijn bij deze verklaring gevoegd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1. Let op: bij ESI vlotten zowel jaarlijkse controle aan boord, als 2,5 jaarlijkse keuring vermelden [↑](#footnote-ref-1)